**Présentation de l’offre (Modèle)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESIGNATION** | **UNITE** | **QTE** | | **P.U.H.T** | | **P.T.H.T** | |
| **PEINTURE** | | | | | | | |
| Mise en peinture de la ferronnerie coté cour | | | | | | | |
| **A-Grille principal** | | | | | | | |
| Grattage, ponçage, application d’un anti rouille et mise en peinture de couleur noir brillant et dorure. |  | |  | |  | |  |
| **B-Porte principal** | | | | | | | |
| Ouverture des fissures, ponçage, masticage, application d’une couche d’impression et mise de deux couche de peinture bleu. |  | |  | |  | |  |
| **C-Porte d’entrée bureau + 4 fenêtres de côtés** | | | | | | | |
| Grattage, ponçage, application d’un anti rouille et mise en peinture de couleur noir brillant et dorure.  Grattage, ponçage, application et mise en peinture de couleur blanche des menuiserie bois. |  | |  | |  | |  |
| **Les peinture seront faites uniquement sur l’extérieur** |  | |  | |  | |  |
| **TOTAL PEINTURE (TTC)** | | | | | | |  |
| **MONTANT GENERAL H .T.** | | | | | | |  |
| **T.V.A 20%** | | | | | | |  |
| **MONTANT TOTAL T.T.C. EN EURO** | | | | | | |  |